N

Y

CRC右移一位

MSB位补0

与多项式A001进行异或运算

是否右移8次?

结束

是否进行下一位8位数据处理

LSB移出位是否为1?

开始

CRC寄存器初始化

为：0xffff

输出：CRC码

Y

Y

N

输入:一个8位二进制数据

存入寄存器

与CRC初始低八位

进行异或运算